Vérifier que le **chapeau** est toujours fixé

Vérifier le bon état visuel du robinet (ne jamais l’ouvrir ou le fermer avec des outils)

Vérifier la date de péremption du câble de **raccordement**. Il doit être adapté au gaz contenu.

*Date de péremption :*

Vérifier la date de péremption de la bouteille sur la **rondelle plastique**

*Date de péremption :*

Vérifier que l’étiquette est toujours lisible sur l’**ogive**

Vérifier le bon état visuel du **fût** (pas de marque de choc, brûlure…)

